**Агрегаты для улавливания крупнодисперсной пыли и стружки ПУА-М**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку агрегата ПУА-4000-М**



 Рециркуляционные пылеулавливающие аппараты ПУА-М предназначены для отсоса и очистки воздуха от сухой, неслипающейся крупнодисперсной пыли и стружки. Аппарат состоит из корпуса, малошумного пылевого вентилятора с профилированными лопатками, пылесборного мешка и фильтровальной ступени. В качестве фильтровального элемента на аппарат устанавливается фильтровальный рукав из иглопробивного, каландрированного материала на основе полиэфирных волокон.

 Агрегаты ПУА-М применяются для очистки воздуха от крупнодисперсной пыли на деревообрабатывающих и мебельных производствах. Для станков с невысокой производительностью и с небольшим объемом отходов.

 Имеют небольшую фильтрующую поверхность, и, вследствие этого, низкую пылеемкость. Аппараты ПУА-М рекомендуется устанавливать не далее 3 м. от станка вследствие невысокого напора вентилятора.

 Достоинствами аппаратов ПУА-М являются: низкая стоимость, простота монтажа и эксплуатации, небольшие транспортные габариты.

 В комплекте с агрегатами могут быть поставлены воздуховоды, переходы и коллекторы на несколько входов.

**ПУА-4000-М**



**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **ПУА-М-4000** |
| Производительность, м³/ч | 4000 |
| Установленная мощность эл.дв., кВт | 4 |
| Объем пылесборника мешка, м³ | 2х0,3 |
| Вес, кг | 77 |
| Количество отсосов, шт. Max | 4 |
| Уровень шума, дБА | 82 |
| Габаритные размера в упаковке (LxBxH), мм | 1680х620х890  |
| Макс. концентрация пыли на входе, г/м³ | 5 |
| Эффективность очистки от пыли (средний диаметр частиц d=30 мк), не менее, % | 99,5 |



1. Корпус агрегата

2. Стойка

3. Входной патрубок

4. Пылесборный мешок

5. Фильтровальный рукав

6. Электродвигатель с вентилятором

7. Автоматический выключатель



**Стоимость оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| п/п |   | изм. |   | руб. вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пылеулавливающий агрегат ПУА-М-4000, N=4 кВт | шт. | 1 | 89 400 | 89 400 |
|   | **Итого:** |   |   |   | **89 400** |

1 Срок изготовления оборудования 2..4 недели после поступления авансового

 платежа на р/сч Исполнителя.

2 Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента отгрузки с нашего склада.

3 Доставка оборудования осуществляется транспортом Заказчика.

**Размеры и вес в упаковке**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аппарат** | **Кол-во в тарном месте** | **Длина, L** | **Ширина, В** | **Высота, Н** | **Вес, кг** | объем |
| **Брутто** | **Нетто** |
| **ПУА-4000-М** | 1 | 1680 | 620 | 890 | 75 | 75 | *0,92702* |
|  |  |  |  | вес общий, кг | **75** | объем общий, м³ | ***0,92702*** |

**Вы всегда можете у нас приобрести:**

1. Фильтровальные кассеты
2. Мешки пылесборный 0,3 м³
3. Контейнеры пылесборные (биг-бег), 0,9 м³ (для ПФЦ-8000, ФЦ)
4. Ремни с пружинным замком
5. Коллекторы, переходы, бандажи
6. Гибкие полиуретановые шланги, алюминиевые трубы, хомуты
7. Рабочие колеса
8. Мотор-редукторы, электродвигатели